2011年10月14日

===============================================================================
	Nicort - ２ちゃんねる実況ツール
===============================================================================
                                             Copyright(C) 2007-2011 ◆wRjqzRYkxg
                                                          root.nicort@gmail.com


◆WHAT'S "Nicort"?

Nicortは、２ちゃんねるのスレッド（実況スレ）からコメントを取得して、リアルタイ
ムに表示するソフトウェアです。ニコニコ動画形式など、ユーザの実況スタイルに合わ
せてお使いいただけます。


◆HOW TO USE
※下部のライセンスに同意できない場合は使用しないでください。

(1)	まず、パソコンで実況したいテレビ番組を観てください。
	作者は TVTest で地デジを観ています。
	以前は Friio や PIXELA の StationTV で観ていました。
	地アナは IO DATA の mAgicTV で観ていました。

(2)	Nicortを起動してください。
	メインウインドウが開きます。

(3)	実況したい板をダブルクリックすると、スレの一覧が表示されます。
	さらに実況したいスレをダブルクリックすると、実況が開始します。

(4)	実況ウインドウを移動したりやサイズを変更するには、まずウインドウの境界付近にマウスポインタを置きます。
	どこが境界かはぱっと見で分かりませんが、探してください。
	ウインドウを移動させるには、四隅の灰色コーナーをドラッグします。
	ウインドウサイズを変更するには、上下左右の境界線をドラッグします。

(5)	実況ウインドウの右下の風船アイコンで右クリックすると、メニューが出ます。
	特に、「常に最前面に割り込む」機能を利用すると、テレビキャプチャ画面など
	普通の「常に前面表示」のウインドウのさらに前面に割り込みます。

(7)	終了するときは、実況ウインドウの右下の風船アイコンをダブルクリックするか、
	右クリックメニューから、ウインドウを閉じてください。

◇コマンドラインへのURL指定

NicortのコマンドラインにURLを指定すると、そのURLの実況を直ちに開始することが出来ます。

	nicort.exe [<command>|<mode>] <URL>

	command:
		/list

	mode:
		/overlay
		/balloon
		/bbs

/list が指定されると、URLが示す板のスレ一覧を表示した状態になります。実況は開始しません。

mode には、開始する実況モードをひとつだけ指定します。複数指定された場合の動作は不定です。
いずれの実況モードも指定されていない場合は、実況モードを選択する画面が表示されます。
/list が指定された場合は無視されます。

※コマンドラインから開始した場合は、自動スレ移行機能は動作しません。

◇TVTest連携

同梱している NicortLink.tvtp を TVTest のプラグインフォルダに入れて有効化すると、
TVTestのチャンネル切り替えに連動してNicortの実況が切り替わるようになります。

◇そのほか

詳しくは公式サイトをご覧ください。
http://www.nicort.jp/
http://www26.atwiki.jp/nicort/


◆ライセンス

本ソフトウェアは次の各項に同意し、かつ使用条件に従う限り使用することができます。
ただし、公式ウェブサイトに掲載されるライセンスが常に優先します。

 1) このページから配布されているソフトウェア（以下、本ソフトウェア）は
    "AS-IS" で供されます。本ソフトウェアを利用したいかなる結果について
    も、作者はその責を負わないものとします。（免責）
 2) 本ソフトウェアを、公共の福祉に反するような行為のために用いることを
    禁止します。
 3) 本ソフトウェアの再配布を禁止します。
 4) 法人の活動に利することを目的とした本ソフトウェアのリバースエンジニ
    アリングを禁止します。
 5) 本ソフトウェアはサーバコンピュータと通信します。通信内容には、クラ
    イアントの追跡のための乱数ベース識別子を含みます。サーバコンピュー
    タで収集した情報は、学術研究や本ソフトウェアのプロモーションなどの
    ために、個人を特定しない状態で公開されることがあります。

◇利用状況の収集について

Version 3.5.2 以降のソフトウェアは、適時、下記の情報を、
作者のみ解読可能な暗号※を用いてサーバへ送信することがあります。

　・コンピュータのプロセッサ数
　・オペレーティングシステムのバージョン
　・使用している実況モードと状態
　・Nicort の連続稼働時間
　・実況の遅延時間
　・送信元IPアドレス／ノード識別乱数

これらの情報は、ライセンスに則って、個人を特定できない状態で利用されます。
ソフトウェアの改善のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、P2P通信機能の設定をOFFにすることにより、本動作を無効化できます。

※ 公開鍵暗号を用いて応答データを暗号化します。
　 公開鍵は作者が管理するWebサーバからHTTPSで取得するため、安全性が保証されます。
　 安全性について不明点などございましたら、作者までご質問ください。

◆動作対応環境

下記の動作環境を想定して本ソフトウェアは開発されています。
下記環境における不具合は積極的にサポートします。

OS:
	Microsoft Windows 7     (32bit/64bit)
	Microsoft Windows Vista (32bit)
	Microsoft Windows XP    (32bit)
CPU:
	Intel x86命令セット互換のCPU
	搭載CPUコアが2個以上のCPUを推奨
	※Intel Hyper-threadingなどSMT技術による論理CPUは含めない。
Memory:
	2GB以上の物理メモリの搭載を推奨
	※動作上の最小要求は設定していない。
Graphics:
	OSが動作を保証するグラフィックスカード
	※ただし、ソフトウェアの実行に支障のない性能は確保するには、
	　2010年4月現在のローエンドクラスの速度とVRAM容量が必要。
Storage:
	ソフトウェアのインストールに十分な空き容量が必要
	画像をダウンロードして保存する場合は保存用の記憶域が必要
Display:
	少なくとも800x600ピクセルの表示領域を持つディスプレイ
	マルチディスプレイに対応
Input Devices:
	OSが対応するポインティングデバイス（マウスなど）
	掲示板に書き込みを行う場合はキーボードなど


◆開発環境（作者による動作確認環境）

	Microsoft Windows 7 Professional 64bit
	Microsoft .NET Framework 4.0
	Microsoft Visual C# 2010 Express
	Microsoft Visual C++ 2010 Express

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	ASUS EAH3650 SILENT (RADEON HD5670)
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
		(w/o Windows Aero)
	PT2 with TVTest

↑↑↑ Version 4.0 以降 ↑↑↑

	Microsoft Windows 7 Professional 64bit
	Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1
	Microsoft Visual Studio 2008 Professional

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	ASUS EAH3650 SILENT (RADEON HD5670)
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
		(w/o Windows Aero)
	Friio with TVTest (0.7.2)
	# PIXELA PIX-DT096-PE0 & StationTV (8.9.3405)

↓↓↓ Version 3.0 まで ↓↓↓

	Microsoft Windows 7 Professional 64bit
	Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1
	Microsoft Visual Studio 2008 Professional

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	ASUS EAH3650 SILENT (RADEON HD5670)
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
		(w/o Windows Aero)
	PIXELA PIX-DT096-PE0 & StationTV (8.9.3405)

↓↓↓ Version 2.26.1 まで ↓↓↓

	Microsoft Windows Vista Ultimate with SP2 32bit
	Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	4GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMMx2)
	ASUS EAH3650 SILENT (RADEON HD3650)
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
		with Windows Aero Visual Style
	I-O DATA GV-MVP/GXW & mAgic TV (5.20.00)

↓↓↓ Version 2.9b まで ↓↓↓

	Microsoft Windows XP with SP3 32bit
	Microsoft .NET Framework 3.5

	NEC VALUESTAR TX
	Intel Pentium 4 3.2GHz
	I-O DATA GV-MVP/GXW & mAgic TV (5.20.00)
	ATI Radeon X1300XT (512MB VRAM) + DirectX 9.0c
		# 1600x1200x32bpp シングルディスプレイ


――以上――
