2015年12月2日

===============================================================================
	Nicort - ２ちゃんねる実況ツール
===============================================================================
                                             Copyright(C) 2007-2015 ◆wRjqzRYkxg
                                                            akki.crlf@gmail.com


◆WHAT'S "Nicort"?

Nicortは、２ちゃんねるのスレッド（実況スレ）からコメントを取得して、リアルタイ
ムに表示するソフトウェアです。ニコニコ動画形式など、ユーザの実況スタイルに合わ
せてお使いいただけます。


◆HOW TO USE
※下部のライセンスに同意できない場合は使用しないでください。

(1)	まず、パソコンで実況したいテレビ番組を観てください。
	作者は TVTest で地デジを観ています。
	以前は Friio や PIXELA の StationTV で観ていました。
	地アナは IO DATA の mAgicTV で観ていました。

(2)	Nicortを起動してください。
	メインウインドウが開きます。

(3)	実況したい板をダブルクリックすると、スレの一覧が表示されます。
	さらに実況したいスレをダブルクリックすると、実況が開始します。

(4)	実況ウインドウを移動したりやサイズを変更するには、まずウインドウの境界付近にマウスポインタを置きます。
	どこが境界かはぱっと見で分かりませんが、探してください。
	ウインドウを移動させるには、四隅の灰色コーナーをドラッグします。
	ウインドウサイズを変更するには、上下左右の境界線をドラッグします。

(5)	実況ウインドウの右下の風船アイコンで右クリックすると、メニューが出ます。
	特に、「常に最前面に割り込む」機能を利用すると、テレビキャプチャ画面など
	普通の「常に前面表示」のウインドウのさらに前面に割り込みます。

(7)	終了するときは、実況ウインドウの右下の風船アイコンをダブルクリックするか、
	右クリックメニューから、ウインドウを閉じてください。

◇コマンドラインへのURL指定《特典機能》

NicortのコマンドラインにURLを指定すると、そのURLの実況を直ちに開始することが出来ます。

	nicort.exe [<command>|<mode>] <URL>

	command:
		/list

	mode:
		/overlay
		/balloon
		/bbs

/list が指定されると、URLが示す板のスレ一覧を表示した状態になります。実況は開始しません。

mode には、開始する実況モードをひとつだけ指定します。複数指定された場合の動作は不定です。
いずれの実況モードも指定されていない場合は、実況モードを選択する画面が表示されます。
/list が指定された場合は無視されます。

※コマンドラインから開始した場合は、自動スレ移行機能は動作しません。

◇TVTest連携

TVTestのチャンネル切り替えに連動してNicortの実況が切り替わるようになります。

1) 同梱のプラグインDLLを TVTest のプラグインフォルダに入れます。
       32bit TVTest -> NicortLink.x86.tvtp
       64bit TVTest -> NicortLink.x64.tvtp 
2) TVTestを起動してプラグインを有効化します。

◇そのほか

詳しくは公式サイトをご覧ください。
http://www.nicort.jp/


◆ご支援のお願い

Nicort は、長時間の開発と、P2Pネットワークの運営によって機能を実現しています。
しばらくご利用いただいたあと、Nicortの利便性・優位性にご納得いただけましたら、
ぜひ Nicort の維持・発展をご支援ください。

ご支援の受付: http://www.nicort.jp/donate.jp.html

よろしくお願いいたします。


◆ライセンス

本ソフトウェアは次の各項に同意し、かつ使用条件に従う限り使用することができます。
ただし、公式ウェブサイトに掲載されるライセンスが常に優先します。

 1) このページから配布されているソフトウェア（以下、本ソフトウェア）は
    "AS-IS" で供されます。本ソフトウェアを利用したいかなる結果について
    も、作者はその責を負わないものとします。（免責）
 2) 本ソフトウェアを、公共の福祉に反するような行為のために用いることを
    禁止します。
 3) 本ソフトウェアの再配布を禁止します。
 4) 法人の活動に利することを目的とした本ソフトウェアのリバースエンジニ
    アリングを禁止します。
 5) 本ソフトウェアはサーバコンピュータと通信します。通信内容には、クラ
    イアントの追跡のための乱数ベース識別子を含みます。サーバコンピュー
    タで収集した情報は、学術研究や本ソフトウェアのプロモーションなどの
    ために、個人を特定しない状態で公開されることがあります。

◇利用状況の収集について

Version 3.5.2 以降のソフトウェアは、適時、下記の情報を、
作者のみ解読可能な暗号※を用いてサーバへ送信することがあります。

　・コンピュータのプロセッサ数
　・オペレーティングシステムのバージョン
　・使用している実況モードと状態
　・Nicort の連続稼働時間
　・実況の遅延時間
　・送信元IPアドレス／ノード識別乱数
　・tvtest.exe プロセスの有無
　・tvtrec.exe プロセスの有無

これらの情報は、ライセンスに則って、個人を特定できない状態で利用されます。
ソフトウェアの改善のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、P2P通信機能の設定をOFFにすることにより、本動作を無効化できます。

※ 公開鍵暗号を用いて応答データを暗号化します。
　 公開鍵は作者が管理するWebサーバからHTTPSで取得するため、安全性が保証されます。
　 安全性について不明点などございましたら、作者までご質問ください。

◆動作対応環境

下記の動作環境を想定して本ソフトウェアは開発されています。
下記環境における不具合は積極的にサポートします。

OS:
	Microsoft Windows 10    (64bit)
	Microsoft Windows 8.1   (32bit/64bit)
CPU:
	Intel x86命令セット互換のCPU
	搭載CPUコアが2個以上のCPUを推奨
	※Intel Hyper-threadingなどSMT技術による論理CPUは含めない。
Memory:
	4GB以上の物理メモリの搭載を推奨
	※動作上の最小要求は設定していない。
Graphics:
	OSが動作を保証するグラフィックスカード
	※ただし、ソフトウェアの実行に支障のない性能は確保するには、
	　2010年4月現在のローエンドクラスの速度とVRAM容量が必要。
Storage:
	ソフトウェアのインストールに十分な空き容量が必要
	画像をダウンロードして保存する場合は保存用の記憶域が必要
Display:
	少なくとも800x600ピクセルの表示領域を持つディスプレイ
	マルチディスプレイに対応
Input Devices:
	OSが対応するポインティングデバイス（マウスなど）
	掲示板に書き込みを行う場合はキーボードなど


◆開発環境（作者による動作確認環境）

	Microsoft Windows 10 Professional 64bit
	Microsoft Visual Studio 2015 Community Edition
	Microsoft .NET Framework 4.6

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core i7 K4790K 4.00GHz
	32GB DDR3 RAM (8GB DDR3/1600MHz DIMM x4)
	RADEON HD5670
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
	PT3 with TVTest (64 bit)

↑↑↑ Version 5.8 以降 ↑↑↑

	Microsoft Windows 8 Professional 64bit
	Microsoft Visual Studio 2012 Express
	Microsoft .NET Framework 4.0

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	RADEON HD5670
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
	PT2 with TVTest (64 bit)

↑↑↑ Version 4.10 以降 ↑↑↑

	Microsoft Windows 7 Professional 64bit
	Microsoft .NET Framework 4.0
	Microsoft Visual C# 2010 Express
	Microsoft Visual C++ 2010 Express

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	RADEON HD5670
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
	PT2 with TVTest (32 bit)

↑↑↑ Version 4.0 以降 ↑↑↑

	Microsoft Windows 7 Professional 64bit
	Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1
	Microsoft Visual Studio 2008 Professional

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	RADEON HD5670
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
	Friio with TVTest (0.7.2)
	# PIXELA PIX-DT096-PE0 & StationTV (8.9.3405)

↓↓↓ Version 3.0 まで ↓↓↓

	Microsoft Windows 7 Professional 64bit
	Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1
	Microsoft Visual Studio 2008 Professional

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	8GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMM x4)
	RADEON HD5670
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
		(w/o Windows Aero)
	PIXELA PIX-DT096-PE0 & StationTV (8.9.3405)

↓↓↓ Version 2.26.1 まで ↓↓↓

	Microsoft Windows Vista Ultimate with SP2 32bit
	Microsoft .NET Framework 3.5 with SP1

	OLIOSPEC Griffin R12S ATX Special Silent
	Intel Core2 Quad Q9550 2.83GHz
	4GB DDR2 RAM (2GB DDR2/800MHz PC2-6400 DIMMx2)
	ASUS EAH3650 SILENT (RADEON HD3650)
		for EIZO FlexScan SX2462W-BK
		and IO-DATA LCD-AD202GB
		with Windows Aero Visual Style
	I-O DATA GV-MVP/GXW & mAgic TV (5.20.00)

↓↓↓ Version 2.9b まで ↓↓↓

	Microsoft Windows XP with SP3 32bit
	Microsoft .NET Framework 3.5

	NEC VALUESTAR TX
	Intel Pentium 4 3.2GHz
	I-O DATA GV-MVP/GXW & mAgic TV (5.20.00)
	ATI Radeon X1300XT (512MB VRAM) + DirectX 9.0c
		# 1600x1200x32bpp シングルディスプレイ


――以上――
